**Marketing szöveg**

**Termékleírás**

eloxált, repülőipari minőségű alumínium

víz-, és porálló (IP67), ütésálló

üzemmódválasztó tárcsa

szabványos, ¼” tripodra szerelhető

övcsipesz

erős mágneses talp

2000 mAh akkumulátor

keresőlámpa-funkció (500 lm): 2 óra / 400 méter

szórt fény (300 lm): 3,5 óra / 25 méter

piros szórt fény (30 lm): 6 óra / 12 méter

méretek: 18 x 13,2 x 6 cm

akkumulátor: Li-Ion 18650