**Marketing szöveg**

A NEBO FRANKLIN™ PIVOT RC egy nagyon praktikus, vízálló szerelőlámpa, amellyel 7 féle üzemmód választható és hajtogatható fejjel rendelkezik.

A 90 fokban elhajlítható fej és az állítható fényerő lehetővé teszi, hogy a nehezen belátható helyeket is az általunk megkívánt fényhez juttassuk.

A zseblámpa maximális teljesítménye 300 lumen fényerősség, így 120 méter távolságra is eljut a fény ereje.

Eloxált repülőipari minőségű alumínium alapanyagból készült és mágneses talppal rendelkezik, így kényelmesen dolgozhatunk mellette, ha ráillesztjük valamely fémes tárgyra.

Paraméterei ideálisak mindenfajta hobby tevékenységhez: kirándulás, sátorozás, barlangászat, s egyéb műhelyben és szabadban történt szerelések szakszerű megvilágítására.

**Termékleírás**

akkumulátoros 300 lumen kézi szerelőlámpa

eloxált repülőipari minőségű alumínium

vízálló (IPX4)

visszahúzható övcsipesz

állítható fényerő

hajtogatható fej

mágneses talp

zseblámpa nagy fényerő: (300 lumen) 5 óra / 120 méter

zseblámpa kis fényerő: (30 lumen) 20 óra / 44 méter

fehér szerelőlámpa nagy fényerő: (300 lumen) 5.5 óra / 20 méter

fehér szerelőlámpa kis fényerő: (30 lumen) 20 óra / 6 méter

piros szerelőlámpa nagy fényerő: (30 lumen) 10 óra / 6 méter

piros szerelőlámpa kis fényerő: (3 lumen) 30 óra /2 méter

piros villogó fény: (30 lumen) 20 óra / 6 méter

2000 mAh akkumulátor

méretek: 15,2 x Ø 4,1 cm