**Marketing szöveg**

Ha megbízható munkaeszközöket keres műszaki területen, nálunk garantáltan jó helyen jár. NT-305 feszültségvizsgáló segítségével ellenőrizheti a váltakozó és egyen feszültség jelenlétét. A feszültségvizsgáló kék színű háttérvilágítással rendelkezik. Válassza a minőségi termékeket és rendeljen webáruházunkból.

**Termékleírás**

kék LED háttérvilágítás

váltakozó és egyen feszültség jelenlétének ellenőrzése

Váltakozó feszültség teszt: 70 – 250 V~

Egyen feszültség teszt: max. 12, 36, 55 V [DC jel]

indukciós teszt

áramkör folytonosság teszt

Automatikus érzékelés funkció, elem feszültség vizsgálatkor

tápellátás: 1xCR927 (3 V) elem, tartozék

méret: 140 x 25 x 15 mm