**Marketing szöveg**

Az NV 7-20/GY Hosszabbító 20 méter hosszú H07RN-F 3G1,5 mm2 kábellel ellátott. Az IP 44 védelem és a zárófedeles aljzat által kültéren is biztonsággal használható. Maximum 3500 W-ig terhelhető, építkezéseken is használható, a hátóságok által is elfogadott termék.

A ház körül mindig szükség van egy hosszabbítóra, így a legjobb választás ez a strapabíró kültéri kivitel lesz.

**Termékleírás**

H07RN-F 3G1,5 mm2 kábel, IP44 kültéri kivitel

zárófedél az aljzaton

fekete

250 V~ / 16 A / 3500 W

20 m