**Marketing szöveg**

**Termékleírás**

alkalmas hálózati készülékek be- és kikapcsolására

gyermekvédelemmel ellátva

egypólusú kapcsolóval

kültéri kivitel (IP44)

250 V~ / 16 A / max. 3680 W

csak a csatlakozódugó kihúzásával feszültségmentes