**Marketing szöveg**

Az NVO 05K/BK Hálózati elosztó kapcsolós, masszív, kültéri kivitelben készült 1,5 m hosszú H05RR-F 3G1,0 mm² fekete gumikábellel. A termék IP 44 védettségű, a zárófedeles aljzatok által kültéren is biztonsággal használható. Az elosztó 5 db gyerekvédelemmel ellátott, 250 V-os aljzattal felszerelt. Maximum 3500 W-ig terhelhető.

Legyen körültekintő! Kiemelt jelentősége van annak, hogy kültérre csakis masszív, tömör gumikábellel és zárófedéllel ellátott elosztót vásároljon!

**Termékleírás**

H05RN-F 3G1,0 mm2 kábel, IP44 kültéri kivitel

alkalmas kültéri készülékek biztonságos használatára

zárófedél minden aljzathoz

masszív, tömör gumikábel

5 aljzat gyermekvédelemmel ellátva

méret: 390 x 75 x 60 mm

250 V~ / 50 Hz / 16 A / 3500 W

1,5 m