**Marketing szöveg**

**Termékleírás**

Okostelefonos alkalmazással távolról is ki- be kapcsolhatjuk az otthoni Wi-Fi környezetben az aljzatba csatlakoztatott készüléket. (IOS 7.0 és Android 4.0 felett) Az aljzat a telefonos applikációval képes a termékcsaládba tartozó hagyományos 433,92 MHz-es távirányítható aljzatok vezérlésére! (THO 1, THO 2, THO 111, THO 113)

időzítés, visszaszámlálás-funkciók

a letölthető KT Smart WiFi applikációval egyszerűen párosítható

Wi-Fi: 2,4 GHz 802.11 b/g/n