**Marketing szöveg**

A PNL 5 LED-es mozgásérzékelős forgatható lámpa fényerejét a 2 W-os COB LED biztosítja. A PIR mozgásérzékelőnek köszönhetően csak akkor lép működésbe a lámpa, amikor tényleg szükség van rá. 110°-ban érzékeli a mozgást 4 m távolságban. A mágneses talp, a hozzá tartozó kétoldalas ragasztó és a csavarok segítségével számos helyre felszerelheti.

Tápellátása 3 db 1,5 V (AAA) elem, melyet nem tartalmaz a csomagolás.

**Termékleírás**

nagy fényerejű, 2 W COB LED

mágneses talp

PIR mozgásérzékelő

érzékelési szög: ~ 110°

érzékelési távolság: ~ 4 m

üzemmódok: ON, OFF, AUTO

sötétben, AUTO üzemmódban mozgás érzékelésekor ~ 25 másodpercre bekapcsol

asztali, fali vagy kézilámpaként használható

tartozék csavarok és kétoldalas ragasztó

a lámpatestben a LED fényforrás nem cserélhető

tápellátás: 3 x AAA (1,5 V) elem, nem tartozék