**Marketing szöveg**

Professzionális kialakítású koax kábel, amely 50 Ω impedanciával, valamint 0,18 mm x 19 réz belső érrel rendelkezik. Az RG 58 fekete színben, 100 m/ tekercsben kapható. Válassza a minőségi termékeket és rendeljen webáruházunkból.

**Termékleírás**

impedancia: 50 Ohm

5,0 mm fekete PVC szigetelés

0,12 mm x 96 szál réz harisnya

2,95 mm PE szigetelés

0,18 mm x 19 réz belső ér

100 m / tekercs