**Marketing szöveg**

**Termékleírás**

impedancia: 75 Ohm

6,5 mm fekete PVC szigetelés

0,12 mm x 32 szál réz harisnya

alumínium + PET fólia

4,6 mm habosított PE szigetelés

0,9 mm réz belső ér

100 m/tekercs