**Marketing szöveg**

Professzionális kialakítású koax kábel, amely 75 Ω impedanciával, valamint 0,9 mm réz belső érrel rendelkezik. A kábel kétszeres árnyékolású. Az RG 6-32/WH fehér színben, 100 m/ tekercsben kapható. Válassza a minőségi termékeket és rendeljen webáruházunkból.

**Termékleírás**

impedancia: 75 Ohm

6,5 mm fehér PVC szigetelés

0,12 mm x 32 szál réz harisnya

alumínium + PET fólia

4,6 mm habosított PE szigetelés

0,9 mm réz belső ér

fehér

100 m/tekercs