**Termékleírás**

3-sávos, AM-FM-SW rádió

érzékeny rádióvétel

nagy hangerő, egyszerű kezelhetőség

kompakt, masszív, hordozható kivitel

üzemeltethető hálózatról vagy elemről

fül- vagy fejhallgató csatlakoztatható (opció)

fejhallgató csatlakozó aljzat: 3.5mm

tápellátás: hálózati csatlakozókábel (tartozék) vagy 2xD/LR20 elem (nem tartozék) vagy DC 5V külső táplálás (nem tartozék)