**Marketing szöveg**

Az Alumínium ragasztószalag 50 mm széles és 10 m hosszú. 30 mikron vastagságú, tiszta alumínium anyagból készült. Az akril ragasztórétegnek és az Uv álló kivitelnek köszönhetően strapabíró és időtálló lesz. Magas hőmérsékleten is kiváló tapadást biztosít. Kiváló hő- és elektromos vezető képességgel bír.

Kül- és beltéren egyaránt használható.

Az alumínium ragasztószalag számos barkácsolási, szerelési munkához felhasználható.

**Termékleírás**

50 mm széles / 10 méter hosszú

tiszta alumínium, 30 mikron vastagságú

alul öntapadós papírréteg

időtálló akril ragasztóréteg, UV álló

kiváló tapadás magas hőmérsékleten is

jó hő- és elektromos vezető

visszaveri a hőt

ideális gépészeti szigetelőanyagok hőhíd nélküli végtelenítésére

légcsatornák szigetelése, árnyékolás, hőelvezetés…

enyhe savak és lúgok elleni maszkolás

kül- és beltéri használatra