**STANLEY S741-161**

biztonsági szint: 10

anyaga:

\* lakatrész: acél, műanyag

\* kábel anyaga: acélmag gumiborítással

henger típusa: Dimple (fúrt kulcsos) henger

záródási mechanizmus: egyszeres reteszelés

kábelhossz: 1200 mm kábel átmérő: 12 mm

felület / borítás: gumi bevonat a kábel külső részén, fényvisszaverő felülettel

kulcsok száma: 3

tömege: 740 g

Milyen kerékpárzár nyújt kiemelkedő védelmet akkor is, amikor sötétedés után hagyja lezárva kerékpárját?

A STANLEY S741-161 fényvisszaverős kulcskábeles kerékpárzár olyan prémium biztonsági megoldás, amely nemcsak erőteljes védelmet, hanem extra láthatóságot is biztosít a kerékpárnak. A 1200 mm hosszúságú, 12 mm vastag acélmagos kábel masszív szerkezetet alkot, amelyet gumi bevonat óv a karcolásoktól, míg a kábel teljes felületén alkalmazott fényvisszaverő textúra egyedülálló előnyt kínál rossz látási viszonyok között. A zár működéséről a magas biztonsági kategóriát képviselő Dimple (fúrt kulcsos) henger gondoskodik, amely jelentős védelmet nyújt a manipulációs nyitási kísérletekkel szemben.

Könnyen kezelhető és kényelmes használat

A kerékpárzár acél–műanyag kombinációjú lakatrésze tartósságot garantál, miközben a 3 mellékelt kulcs kényelmes hozzáférést biztosít a mindennapok során. A 1200 mm-es kábelhossz elegendő teret ad különböző rögzítési módokhoz – akár oszlophoz, kerítéshez vagy kerékpártárolóhoz szeretné rögzíteni a biciklit. A kábel felületén található gumi borítás halkabb, kíméletesebb használatot tesz lehetővé, miközben erős fizikai védelmet nyújt. A 740 grammos tömeg stabil és megbízható érzetet biztosít, ami a magas biztonsági szintet tükrözi.

Erős kialakítás és maximális biztonság

A 10-es biztonsági szint a terméket a komoly védelmet nyújtó kerékpárzárak közé emeli, különösen olyan területeken, ahol nagy a lopásveszély. A 12 mm-es acélmagos kábel jelentős vágási ellenállást biztosít, míg az egyedi fényvisszaverő bevonat nemcsak látványos, de praktikus is: segíti a kerékpár észlelését sötétben, ezzel tovább növeli a biztonságot. Az egyszeres reteszelésű mechanizmus gyors, egyértelmű működést garantál, így a zár nyitása és zárása minden helyzetben egyszerű marad.

Miért válassza a STANLEY S741-161 fényvisszaverős kulcskábeles kerékpárzárat?

- 10-es biztonsági szint, a fokozott védelemért

- 12 mm-es acélmagos kábel, kiemelkedő ellenállással

- 1200 mm-es kábelhossz, sokoldalú rögzítési lehetőségekkel

- Fényvisszaverő bevonat, amely növeli a láthatóságot éjszaka

- Dimple (fúrt kulcsos) henger, magas manipulációs ellenállással

- Gumi borítás, amely óvja a kerékpár lakkozott felületeit

- 3 darab kulcs, biztonságos tartalékmegoldással

- 740 g-os, masszív kivitel, amely tartósságot sugároz

Válassza a STANLEY S741-161 fényvisszaverős kerékpárzárat, és biztosítsa kerékpárját egy olyan megoldással, amely nappal és éjszaka is kiemelkedő biztonságot nyújt – válassza a látható, megbízható védelmet minden útja során!