**STANLEY S741-163**

biztonsági szint: 8

anyaga:

- lakatrész: acél, műanyag

- kábel anyaga: acélmag gumiborítással

henger típusa: Wafer rendszer

záródási mechanizmus: egyszeres reteszelés

kábelhossz: 2400 mm  kábel átmérő: 12 mm

felület / borítás: gumi bevonat a kábel külső részén

kulcsok száma: 3

tömege: 777 g

Milyen megoldás biztosíthat valódi védelmet több kerékpár vagy nagyobb tárgyak egyszerre történő lezárásához?

A STANLEY S741-163 családi kulcskábeles kerékpárzár kiváló választás mindazok számára, akik nagy hangsúlyt fektetnek a sokoldalúságra és a megbízható védelemre. A 2400 mm hosszúságú, 12 mm átmérőjű acélmagos kábellehetővé teszi akár több kerékpár egyidejű lezárását is, miközben a teljes felületet borító gumi bevonat megóvja a kerékpár vázát a sérülésektől. A zár működését a precíz Wafer rendszerű henger biztosítja, amelyet gyors használatot garantáló egyszeres reteszelésű mechanizmus egészít ki. A termékhez tartozó 3 darab kulcs kényelmes és biztonságos hozzáférést tesz lehetővé a mindennapokban.

Könnyen kezelhető és biztonságos kialakítás

A családi kerékpárzár acél–műanyag lakatteste ellenáll a rendszeres igénybevételnek, így hosszú távon is megbízható működést biztosít. A 2400 mm hosszú kábel különösen előnyös, ha több bringát kell egy ponton rögzíteni, vagy nagyobb oszlophoz, korláthoz szeretné biztonságosan lezárni a kerékpárt. A 12 mm-es kábeldiameter nemcsak stabilitást, hanem komoly vágási ellenállást is nyújt. A 777 grammos tömeg masszív érzetet ad, és a zár valódi erőt sugároz, mégis könnyedén szállítható.

Megbízható védelem a mindennapi használathoz

A kerékpárzár 8-as biztonsági szintje a városi és külvárosi környezetben is megfelelő védelmet nyújt az alkalmi lopási kísérletek ellen. A Wafer henger stabil záródást biztosít, míg az acélmagos kábel kifejezetten nehezen vágható, így jóval magasabb szintű biztonságot kínál, mint a hagyományos könnyű kábelzárak. A gumiburkolat csendes működést és kíméletes használatot garantál minden rögzítési felületen.

Miért válassza a STANLEY S741-163 kulcskábeles kerékpárzárat?

- 2400 mm-es kábelhossz, ideális több kerékpár vagy nagyobb tárgyak lezárásához

- 12 mm-es kábeldiameter, fokozott védelmi szinttel

- Acélmagos kábel gumiborítással, amely megóvja a festett felületeket

- Wafer rendszerű henger, tartós és precíz működéssel

- Egyszeres reteszelés, gyors nyitási-zárási folyamattal

- 3 kulcs tartozék, biztonságos és kényelmes használatra

- Masszív, 777 g-os kivitel, amely erőt és tartósságot sugároz

- Családi hosszúságú kábel, amely sokféle helyzetben alkalmazható

Válassza a STANLEY S741-163 kulcskábeles kerékpárzárat, és gondoskodjon kerékpárjai védelméről egy olyan megoldással, amely a rugalmasságot és a megbízható biztonságot egyesíti – bárhol és bármikor!