**STANLEY S755-201**

biztonsági szint: 11

anyaga: acél, műanyag/acél kombináció

zár mérete: 247 mm (U-lakat hosszúság)

henger típusa: Abloy henger

záródási mechanizmus: Dupla reteszelésű

kengyel borítása: gumi bevonat

kulcsok száma: 3

tömege: 1066 g

mérete: 247 x 100,6 mm

tartozék: tartókonzol

Milyen kerékpárzár nyújt valódi védelmet ott is, ahol a hétköznapi lakatok már csődöt mondanak?

A STANLEY S755-201 U-alakú kerékpárzár kiemelkedő, 11-es biztonsági szinttel rendelkezik, amelyet a masszív acél szerkezet, az erős Abloy henger, valamint a dupla reteszelésű zármechanizmus biztosít. A 247 mm hosszúságú U-lakat kialakítás rendkívül magas lopás elleni védelmet garantál, míg a gumi bevonatú kengyel megóvja a kerékpár vázát a karcolásoktól és sérülésektől. Ez a professzionális minőségű zár tökéletes megoldás városi és nagy forgalmú környezetekhez, ahol a kerékpár biztonsága kiemelt szempont.

Könnyen kezelhető és erőteljes biztonságot nyújt

A kerékpárzár központi eleme az Abloy henger, amely a piacon elérhető egyik legmegbízhatóbb zárbetét típus, rendkívül ellenálló a manipulációs és fúrásos nyitási módszerekkel szemben. A dupla reteszelésű záródási mechanizmus mindkét oldalon rögzíti a kengyelt, így jelentősen növeli az erőszakos nyitási kísérletekkel szembeni védelmet. A zárhoz mellékelt 3 darab kulcs kényelmes használatot tesz lehetővé, így mindig lesz tartalék, ha szükség lenne rá.

Masszív kialakítás, hosszú élettartam

A zár acél és műanyag/acél kombinált anyaghasználata tartósságot és ellenálló képességet biztosít minden időjárási körülmény között. A 247 × 100,6 mm-es méret ideális a legtöbb kerékpár lezárásához, stabil rögzíthetőséget biztosít különféle oszlopokhoz és állványokhoz. A kengyelre került gumi borítás kíméletes a kerékpár fényezésével, és csökkenti a rezonanciát használat közben.

A termék tényleges tömege 1066 g, amely a masszív, komoly biztonsági szinttel rendelkező U-lakatokra jellemző.

Miért válassza a STANLEY S755-201 U-alakú kerékpárzárat?

- 11-es biztonsági szint, a professzionális lopásvédelemért

- Abloy henger, kiemelkedő ellenállással a manipulációs nyitás ellen

- Dupla reteszelésű zármechanizmus, a maximális tartóerő érdekében

- Gumi bevonatú kengyel, amely védi a kerékpár vázát

- Masszív acél szerkezet, hosszú élettartammal

- 3 darab kulcs, hogy mindig legyen tartalék

- 247 mm-es U-lakat kialakítás, univerzális rögzíthetőséggel

Válassza a STANLEY S755-201 U-alakú kerékpárzárat, és biztosítsa kerékpárja védelmét minden helyzetben — válasszon professzionális megoldást, amelyre hosszú távon is nyugodt szívvel támaszkodhat!