**Marketing szöveg**

Keresse Ön is a praktikus kialakítású SA 023-as autós feszültségelosztót. Előnye, hogy egyidejűleg négy készülék működtetését is lehetővé teszi. A feszültségelosztó működését egy LED visszajelző mutatja. Az feszültségelosztó rögzítését a kétoldalú öntapadó ragasztó könnyíti meg.

Bemenete: 12 V DC. Kimenete: 3 x 12 V DC / max. 5 A. USB kimenet: 5 V / max. 500 mA. Válassza a minőségi termékeket és rendeljen webáruházunkból.

**Termékleírás**

egyidejűleg négy készülék működtetéséhez

LED visszajelző, kb. 60 cm vezeték

kétoldalú öntapadóval felragasztható

bemenet: 12 V DC

kimenet: 3 x 12 V DC / max. 5 A

USB kimenet: 5 V / max. 500 mA