**Marketing szöveg**

A SAI 1000TS Feszültség átalakító tiszta szinuszos hálózati feszültséget állít elő, ha rendelkezésre áll 12 V DC. Előnye, hogy alkalmazható járműben, hajón, kempingben. 1000 W folyamatos terhelhetőség, illetve 2000 W csúcsterhelhetőség jellemzi. Motoros és érzékeny berendezésekhez is ideális.

A feszültség átalakító túlterhelés ellen, túlmelegedés ellen, túlfeszültség ellen és rövidzárlat ellen és akkumulátor kimerülés elleni védelemmel ellátott.

A készüléken USB gyorstöltő aljzat is található, valamint a hálózati aljzat gyermekzárral felszerelt.

**Termékleírás**

tiszta szinuszos hálózati feszültséget állít elő, ha rendelkezésre áll 12V DC

12V DC → 230V~ AC (50 Hz) inverter

motoros és érzékeny berendezésekhez is ideális

javasolt fűtés keringtető szivattyúhoz

hasznos társ kiránduláson, utazáskor…

alkalmazható járműben, hajón, kempingben…

1000 Watt folyamatos terhelhetőség

2000 Watt csúcsterhelhetőség

USB gyorstöltő aljzat (5V/2,1A)

túlterhelés elleni védelem

túlmelegedés elleni védelem

túlfeszültség elleni védelem

rövidzárlat elleni védelem

akkumulátor kimerülése elleni védelem

gyermekzár a hálózati aljzatban

az akkumulátorra csatlakoztatandó és mellette helyezendő el

DC kábel: 2x 8AWG (8,4 mm2) / ~55 cm

méretek: 150 x 77 x 375 mm / 2,4 kg