**Marketing szöveg**

A SAI 500TS Feszültség átalakító tiszta szinuszos hálózati feszültséget állít elő, ha rendelkezésre áll 12 V DC. Előnye, hogy alkalmazható járműben, hajón, kempingben. 500 W folyamatos terhelhetőség, illetve 1000 W csúcsterhelhetőség jellemzi. Motoros és érzékeny berendezésekhez is ideális.

A feszültség átalakító túlterhelés ellen, túlmelegedés ellen, túlfeszültség ellen és rövidzárlat ellen és akkumulátor kimerülés elleni védelemmel ellátott.

A készüléken USB gyorstöltő aljzat is található, valamint a hálózati aljzat gyermekzárral felszerelt.

**Termékleírás**

tiszta szinuszos hálózati feszültséget állít elő, ha rendelkezésre áll 12V DC

12V DC → 230V~ AC (50 Hz) inverter

motoros és érzékeny berendezésekhez is ideális

javasolt fűtés keringtető szivattyúhoz

hasznos társ kiránduláson, utazáskor…

alkalmazható járműben, hajón, kempingben…

500 Watt folyamatos terhelhetőség

1000 Watt csúcsterhelhetőség

USB gyorstöltő aljzat (5V/2,1A)

túlterhelés elleni védelem

túlmelegedés elleni védelem

túlfeszültség elleni védelem

rövidzárlat elleni védelem

akkumulátor kimerülése elleni védelem

gyermekzár a hálózati aljzatban

az akkumulátorra csatlakoztatandó és mellette helyezendő el

DC kábel: 2+2x 10AWG (5,3 mm2) / ~55cm

méretek: 120x57x260 mm / 0,95 kg