**Marketing szöveg**

**Termékleírás**

dinamikus stereo hangzás

tradicionális, tranzisztoros Hi-Fi erősítő

3-utas, bassz-reflex kivitel, 2 x 80 W

vezeték nélküli BT kapcsolat

zenehallgatás mobilkészülékről, számítógépről

zenelejátszás USB/SD eszközről

FM rádió automatikus és manuális hangolással és tárolással

vezetékes stereo audio bemenet (2 x RCA)

ideális TV hangzásának javítására (opció: DTA AUDIO)

két mikrofonbemenet (2 x 6,3 mm)

KARAOKE funkció szabályozható visszhanggal

kezelés érintőgombokkal

magas és mély hangszínszabályozás, EQ

a LED kijelző fényereje beállítható

időzíthető, automatikus kikapcsolás

klasszikus, masszív MDF fa konstrukció

tartozék: távirányító, audio csatlakozókábel, dísztalpak

távirányító tápellátása: 2 x AAA elem, nem tartozék

méret: 140 x 600 x 350 mm (2 db)