**Marketing szöveg**

**Termékleírás**

dinamikus stereo hangzás

tradicionális, tranzisztoros Hi-Fi erősítő

3-utas, bassz-reflex kivitel, 2x120W

vezeték nélküli BT kapcsolat

zenehallgatás mobilkészülékről, számítógépről

zenelejátszás USB/SD eszközről

FM rádió automatikus és manuális hangolással és tárolással

vezetékes stereo audio bemenet (2xRCA)

ideális TV hangzásának javítására (opció: DTA AUDIO)

két mikrofonbemenet (2x6,3mm)

KARAOKE funkció szabályozható visszhanggal

kezelés érintőgombokkal

magas és mély hangszínszabályozás, EQ

a LED kijelző fényereje beállítható

időzíthető, automatikus kikapcsolás

klasszikus, masszív MDF fa konstrukció

tartozék: távirányító, audio csatlakozókábel, dísztalpak

távirányító tápellátása: 2xAAA elem, nem tartozék