**Marketing szöveg**

**Termékleírás**

Li-ion és Ni-Mh akkumulátorok töltésére

rövidzárlat elleni védelem

túlfeszültség elleni védelem

fordított polaritás érzékelés

tápellátás: 5 V , 2000 mA, microUSB vezeték, tartozék

Li-ion 3,7 V: 10400, 14500, 16340, 17670, 18350, 18500, 18650, 26650

Ni-MH/Ni-Cd 3,7 V: AA, AAA, AAAA, C

töltőáram: Li-ion x1: 0,5 A / 1 A / 2 A

Li-ion x2: 0,5 A / 1 A

Ni-MH/Ni-Cd: 0,5 A

powerbank funkció

méret:131 x 68,2 x 38,5 mm, súly: 109 g