**Marketing szöveg**

Ha rajong a zenéért, akkor garantáltan nem fog csalódni ebben a minőségi beépíthető hangsugárzóban!

Az SBX 1320/BK teljesítménye: 60/40 W, míg érzékenysége: 85 dB, így garantáltan nem lesz panasza hangerőre!

A 130 mm-es átmérővel rendelkező mélyközépsugárzó alumínium csévetesttel rendelkezik. Válassza a minőségi termékeket és rendeljen webáruházunkból.

**Termékleírás**

Pm/Pn: 60/40 W

f: 50 – 7.000 Hz

SPL1 W/1 m: 85 dB

hangtekercs: 1”, 4 réteg

csévetest: ALU

mágnes súlya: 20 Oz