**Marketing szöveg**

Teremtse meg Ön is az ideális hangzást ezzel a profi mélysugárzóval!

Az SBX 1620/BK teljesítménye: 80/50 W, míg érzékenysége: 87 dB, így garantáltan nem lesz panasza hangerőre! A termék előnye, hogy egy hosszú élettartamú alumínium csévetest alkotja a mélysugárzó fő szerkezetét. Átmérője 165 mm. Válassza a minőségi termékeket és rendeljen webáruházunkból.

**Termékleírás**

Pm/Pn: 80/50 W

f: 45 – 7.000 Hz

SPL1 W/1 m: 87 dB

hangtekercs: 1”, 4 réteg

csévetest: ALU

mágnes súlya: 20 Oz