**Marketing szöveg**

Tengerparti érzés a nyári forróságban! Az SFM 42 párásító ventilátoraink számos extra funkciót egyesítenek!

A 3 fokozatban állítható ventilátor mellett vagy attól függetlenül kapcsolható rajta a párásítás, ionizátor, rovarriasztó funkció. Érintőpanellel és távirányítóval egyaránt vezérelhető.

A ventilátor módhoz pluszban még választható az oszcillálás (75°), természetes szél és éjszakai üzemmód is, illetve a 12 órás kikapcsolás időzítő.

Válassza hűsítő ajánlatunkat, rendeljen webáruházunkból!

**Termékleírás**

40 cm lapátátmérő

érintőpanel és távirányító

szabályozható teljesítmény (3 fokozat), természetes szél és éjszakai üzemmód

külön is kapcsolható funkciók: párásítás, ionizátor,

fűthető rovarriasztó rekesz (szúnyogriasztó lapkáknak) mérete: 22 x 2 x 35 mm

3 fokozatban állítható párásítás

3,1 literes víztartály

12 órás ventilátor kikapcsolás időzítő

aromatartó fiók

kapcsolható oszcillálás (75°)

hangteljesítményszint LWA = 52,7 dB(A)

tápkábel hossza 1,65 m

tápellátás: 230 V~ / 50 Hz / 90 W

ventilátor tömege: 7 kg

méret: ∅45 x 40 x 135 cm