**Termékleírás**

névleges lapátátmérő: 18 cm

DC motor, 12 sebességfokozat

kétféle magasságúra is összeszerelhető (970 mm, 695 mm)

normál, természetes szél és alvás üzemmódok

kiválasztható fejdőlésszögek: 30°, 60°, 90°

kapcsolható vízszintes és / vagy függőleges oszcillálás

be- vagy kikapcsolásidőzítés 1-15 óra

távirányító tápellátása 2x1,5V (AAA) elem, nem tartozék

tápellátás: 220-240V~ 50-60Hz 50W