**Termékleírás**

teljesítmény: 1800 W

UltraSteel talp

gumi fogantyú

öntisztítás funkció

csepegésmentes

hőfokszabályzás

folyamatos gőzkibocsátás 21g/min.

hirtelen gőzlöket 80 g/perc

0,2 literes tartály

spray

függőleges vasalás

türkiz-fehér