**Marketing szöveg**

**Termékleírás**

teljesítmény: 2200 W

kerámia talp

vízkőmentesítési funkció

csepegésmentes

függőleges és száraz vasalás

folyamatos gőzkibocsátás 30g/perc

hirtelen gőzlöket 95 g/perc

0,35 literes tartály

vízpermet funkció

analóg hőmérséklet szabályozás

automatikus kikapcsolás

sötétkék/fehér