**Marketing szöveg**

Alakítsa ki Ön is otthonában az ideális zenei hangzást! Az SKN 10 egy professzionális, zárt kosárral ellátott beépíthető középsugárzó. A merevített impregnált papír kónusszal ellátott készülék zenei teljesítménye 40/30 W, frekvencia-átvitele 500 – 8.500 Hz tartományba esik, míg érzékenysége: 84 dB.

A termék előnye, hogy nem igényel a hangdobozból légmentesen leválasztott légteret. Válassza a minőségi termékeket és rendeljen webáruházunkból.

**Termékleírás**

professzionális, zárt kosár

nem igényel a hangdobozból légmentesen leválasztott légteret

merevített, impregnált kónusz

Pm/Pn: 40/30 W

f: 500-8.500 Hz

SPL1 W/1 m: 84 dB

külső méret: 110 x 110 mm

beépítési átmérő: 100 mm

beépítési mélység: 48 mm

mágnes átmérő: 60 mm