**Marketing szöveg**

Alakítsa ki Ön is otthonában az ideális zenei hangzást! Az SKN 13 egy professzionális, zárt kosárral ellátott beépíthető középsugárzó. A merevített impregnált papír kónusszal ellátott készülék zenei teljesítménye 50/40 W, frekvencia-átvitele 400 – 7.000 Hz tartományba esik, míg érzékenysége: 86 dB.

A termék előnye, hogy nem igényel a hangdobozból légmentesen leválasztott légteret. Válassza a minőségi termékeket és rendeljen webáruházunkból.

**Termékleírás**

professzionális, zárt kosár

nem igényel a hangdobozból légmentesen leválasztott légteret

merevített, impregnált kónusz

Pm/Pn: 50/40 W

f: 400-7.000 Hz

SPL1 W/1 m: 86 dB

külső méret: 136 x 136 mm

beépítési átmérő: 116 mm

beépítési mélység: 50 mm

mágnes átmérő: 70 mm