**Marketing szöveg**

Alakítsa ki Ön is otthonában az ideális zenei hangzást! Az SKN 16 egy professzionális, zárt kosárral ellátott beépíthető középsugárzó. A merevített impregnált papír kónusszal ellátott készülék zenei teljesítménye 60/40 W, frekvencia-átvitele 300 – 6.000 Hz tartományba esik, míg érzékenysége: 88 dB.

A termék előnye, hogy nem igényel a hangdobozból légmentesen leválasztott légteret. Válassza a minőségi termékeket és rendeljen webáruházunkból.

**Termékleírás**

professzionális, zárt kosár

nem igényel a hangdobozból légmentesen leválasztott légteret

merevített, impregnált kónusz

Pm/Pn: 60/40 W

f: 300-6.000 Hz

SPL1 W/1 m: 88 dB

külső méret: 170 x 170 mm

beépítési átmérő: 145 mm

beépítési mélység: 70 mm

mágnes átmérő: 80 mm