**Marketing szöveg**

A ragasztópisztolyok segítségével gyorsan és precízen elvégezhetjük a ragasztással kapcsolatos munkálatokat. Azonban érdemes ügyelnünk arra, hogy csakis a legmegbízhatóbb készüléket vásároljuk meg!

Az SMA 008 rendkívül előnyös kialakítással rendelkezik. A kényelmes és biztonságos használatot elősegíti a készüléken található ki- bekapcsoló gomb, illetve a masszív kialakítású fűtőelem. A készülék külön fűtést visszajelző lámpával is el van látva. Felhasználhatósága: 230 V~ / 50 Hz / 100 W.

A termékhez ajánlott ragasztórúd: SMA 0067T. A tápkábel hossza: 1,4 m. Válassza a minőségi termékeket és rendeljen webáruházunkból.

**Termékleírás**

biztonságos PTC fűtőelem

ki-, bekapcsolóval

fűtést visszajelző lámpa

∅11 mm ragasztórudakhoz (pl. SMA 067T)

tápkábel hossza: 1,4 m

230 V~ / 50 Hz / 100 W