**Marketing szöveg**

**Termékleírás**

nagyméretű, megvilágított kijelző

hátsó LED elemlámpa

lapos, kompakt kialakítás

intelligens SMART azonosítás és manuális funkciók

TRUE RMS: valós effektív mérés bármilyen jelalaknál

hagyományos elektromos mérések (AC/DC V-A- …)

érintés nélküli feszültségvizsgáló

fáziskereső funkció

a mérendő mennyiség felismerése

automatikus méréshatár váltás

figyelmeztet a biztosíték kiolvadására

jelzi a mérővezeték helyes csatlakoztatását

a mért érték rögzítése

automatikus kikapcsolás (törölhető)

eltávolítható védőtok

tápellátás: 2xCR2032 (3V) elem, nem tartozék

tartozékok: mérővezetékek, védőtok

méretek: 67x133x18mm / 130g