**Termékleírás**

Ön tudta, hogy a hibásan bekötött konnektorok komoly veszélyforrást jelenthetnek? A Home SMATESTER konnektor teszterrel pillanatok alatt meggyőződhet otthona biztonságáról. Ez az eszköz képes azonnal feltárni a fali aljzatok esetleges hibás bekötéseit, mint a felcserélt fázis és nulla, a felcserélt fázis és föld, vagy a hiányzó földelés. A LED visszajelzők és a nagyméretű, megvilágított kijelző segítségével könnyedén azonosíthatók a problémák.

Több mint egy egyszerű teszter, ez az eszköz voltmérőként is funkcionál, lehetővé téve L-N és N-E feszültségek, valamint RCD mA áramok leolvasását. Emellett ellenőrzi az érintésvédelmi relé (Fi, RCD) helyes működését is, így biztosítva a teljes körű védelmet. Elem nélkül működik és max. 250V~ aljzatokhoz használható, megjegyzendő, hogy nem vizsgál minden lehetséges téves bekötést és azok kombinációit.

Biztonság az első – ne hagyja a véletlenre otthona elektromos biztonságát. A Home SMATESTER konnektor teszterrel gyorsan és egyszerűen ellenőrizheti, hogy aljzatai megfelelően vannak-e bekötve, megelőzve ezzel a potenciális baleseteket.

A HIBÁSAN BEKÖTÖTT KONNEKTOROK

ÉLET- ÉS TŰZVESZÉLYESEK LEHETNEK!

gyors, egyszerű ellenőrző tesztelés

felfedi a fali aljzatok gyakoribb téves bekötését

például: felcserélt fázis és nulla, felcserélt fázis és föld, hiányzó földelés…

LED visszajelzők és nagyméretű, megvilágított kijelző

Voltmérőként is használható

leolvasható: L-N és N-E feszültség, RCD mA áram

ellenőrzi az érintésvédelmi relé (Fi, RCD) működését

elem nélkül működik

max.250V~ aljzatokhoz