**Marketing szöveg**

Megbízható beépíthető kapcsolót keres? Ez esetben a legjobb helyen jár! Széles kínálatunkban garantáltan megtalálhatja az igényeinek megfelelőt!

Az SP 12/GR zöld színű záró nyomógomb 1 áramkör működtetésére alkalmas. Max. terhelhetősége: 250 V~ / 1,5 A. Mérete: ø14 mm. Beépítési mérete/nyílása: ø13 mm. Beépítési mélysége saruval: 21 mm. Saruk száma: 2. Válassza a minőségi termékeket és rendeljen webáruházunkból.

**Termékleírás**

1 áramkör

záró - OFF - (ON)

250 V~/1,5 A

zöld

beépítés: 13 mm