**Marketing szöveg**

Az SPA 4050 mélysugárzó kiválóan alkalmas zenehallgatásra, valamint hangosítási célokra egyaránt.

Az impregnált papír kónusszal ellátott készülék zenei teljesítménye 230/160 W, frekvencia-átvitele 30 – 3.000 Hz tartományba esik, míg érzékenysége: 93 dB.

Az alumíniumból készült csévetest megfelelő hűtést biztosít. A mágnes súlya: 50 Oz. A mélysugárzó átmérője: 400 mm. Válassza a minőségi termékeket és rendeljen webáruházunkból.

**Termékleírás**

Pm/Pn: 230/160 W

f: 30 – 3.000 Hz

SPL1 W/1 m: 93 dB

hangtekercs: 2”, 2 réteg

csévetest: ALU

mágnes súlya: 50 Oz