**Marketing szöveg**

Megbízható beépíthető kapcsolót keres? Ez esetben a legjobb helyen jár! Széles kínálatunkban garantáltan megtalálhatja az igényeinek megfelelőt!

Az ST 10/BK fekete színű billenőkapcsoló 2 állású és 1 áramkör működtetésére alkalmas. Max. terhelhetősége: 125 V~ / 3 A. Mérete: ø19 mm. Beépítési mérete/nyílása: ø12 mm. Beépítési mélysége saruval: 28,5 mm. Saruk száma: 2. Válassza a minőségi termékeket és rendeljen webáruházunkból.

**Termékleírás**

1 áramkör - 2 állás

250 V~/3 A

fekete

beépítés: 12 mm