**Marketing szöveg**

Megbízható beépíthető kapcsolót keres? Ez esetben a legjobb helyen jár! Széles kínálatunkban garantáltan megtalálhatja az igényeinek megfelelőt!

Az ST 304 billenőkapcsoló 2 állású és 2 áramkör működtetésére alkalmas. Max. terhelhetősége: 250 V~ / 3 A. Mérete: 13 x 13 mm. Beépítési mérete/nyílása: ø6 mm. Beépítési mélysége saruval: 15 mm. Saruk száma: 6. Válassza a minőségi termékeket és rendeljen webáruházunkból.

**Termékleírás**

2 áramkör - 2 állás - váltó

250 V~/3 A

beépítés: 6 mm