**Termékleírás**

Egy megbízható és hatékony ipari fűtőtestet keres a hidegebb napokra? A Stanley ST-05-400-E a tökéletes megoldás erre az igényére! Két fűtési fokozatának (2500W és 5000W) köszönhetően, minden műhelyben, garázsban, raktárban ideális hőmérsékletet lehet biztosítani. A készülék ventilátor üzemmódja lehetővé teszi a gyors és hatékony hőeloszlást. A mechanikus termosztát segítségével könnyen beállítható a helyiség optimális hőmérséklete. IPX4 védelemmel ellátott, így a fröccsenő víz sem jelent gondot, sőt párásabb környezetekben is gond nélkül használható. A túlmelegedés elleni védelem pedig megbízható működést garantál. A tartós, masszív fém ház hosszú élettartamot ígér. A 400 V~/50 Hz-es tápellátás biztosítja az ipari működést. A készülék méretei (35 x 37,5 x 45,5 cm) tökéletesek bármilyen ipari jellegű környezetben való elhelyezéshez. Bízzon a Stanley minőségében, és fűtsön ipari fűtőtesttel!!

max. 5000 W fűtési teljesítmény

2 fűtési fokozat: 2500 W / 5000 W

mechanikus termosztát

strapabíró fém ház

IPX4 védelem a freccsenő víz ellen

túlmelegedés elleni védelem

tápellátás: 400 V ~/ 50 Hz

tartozék hálózati kábel és csatlakozódugó

doboz mérete: 35 x 37,5 x 45,5 cm