**Marketing szöveg**

Fedezze fel a ST-12F-E STANLEY padlóventilátor erejét és funkcionalitását! Nagy teherbírású edzett acél ventilátorlapátok biztosítják a maximális tartósságot és hatékonyságot, így hosszú távon is zavartalanul működik. Három különböző sebességfokozattal rendelkezik, így könnyen választhat a gyengédtől az intenzívebb hűtésig. A fejdőlésszög állítási lehetőségnek köszönhetően egyszerűen irányítható a levegő áramlása a kívánt irányba. A lapátok optimális légáramot biztosítanak, így gyorsan eloszlatják a meleget és hűtik a levegőt. ST-12F-E STANLEY padlóventilátor 1,8 méteres csatlakozókábellel rendelkezik, amely nagy mozgásszabadságot biztosít. A termék kicsi súlyának köszönhetően könnyedén áthelyezhető, így a legmegfelelőbb helyen éri el hatékonyságát.

**Termékleírás**

padlóventilátor

teljes fém felépítés

3 nagy teherbírású edzett acél ventilátorlapát

változtatható ventilátorszög

porfestett biztonsági rács

220-240 V / 50 HZ / 50 W

kábel, dugó tartozék

méret: 40 x 19 x 41,5 cm

súly: 2,8 / 3,4 kg