**Termékleírás**

Szeretné, ha otthona minden pillanatban a legmagasabb biztonságban lenne? Telepítse a FireAngel ST-630-INT kombinált hő-és füstérzékelőt, mely a beépített Thermoptek multiszenzornak köszönhetően ötvözi a legkorszerűbb optikai érzékelést a hőérzékeléssel, így egyaránt gyorsan érzékeli a hevesen lángoló és a parázsló tüzeket is.

A készülék az EN 14604 szabványnak laborvizsgálattal igazoltan megfelel. A praktikus funkciók, mint tesztüzemmód, élettartam vége jelzés gondoskodnak nem csupán az Ön biztonságáról, hanem kényelméről is. A vészjelző tápellátását beépített, nem cserélhető lítium elem biztosítja, melynek várható üzemideje 10 év, megfelelő működési hőmérséklet (+4 °C - +38 °C) mellett. A készülékház UL94 V0 lángálló műanyagból készült. Az ST-630-INT kombinált hő-és füstérzékelő a FireAngel W2 (WiSafe2), Z-Wave és Zigbee modulok befogadására tökéletesen alkalmas, így akár 50 másik szén-monoxid, hő és/vagy füstérzékelővel hálózatba kapcsolható.

Üzembe helyezés előtt figyelmesen olvassa el a termék használati útmutatóját! A garancia ideje 5 év, a készülék várható élettartama 10 év. Tegyen otthona biztonságáért még ma!

EN 14604 szabványnak megfelel

beépített optikai füstérzékelő

tesztüzemmód

élettartam vége jelzés

tápellátás: beépített akkumulátor: 3 V, lítium, 10 év várható üzemidő

működési hőmérséklet: +4 °C - +38 °C

készülék élettartam: 10 év

jótállás: 5 év

W2 MODULE befogadására alkalmas és más, ilyen modullal szerelt ST-630 és/vagy HT-630 érzékelőkkel hálózatba kapcsolható. A hálózatba kapcsolt termékek közül ha egy riaszt, az összes