**Marketing szöveg**

Megbízható beépíthető kapcsolót keres? Ez esetben a legjobb helyen jár! Széles kínálatunkban garantáltan megtalálhatja az igényeinek megfelelőt!

Az STV 07 világítós billenőkapcsoló 2 állású és 1 áramkör működtetésére alkalmas. A kapcsoló glimm típusú fényforrással rendelkezik. Max. terhelhetősége: 250 V~ / 6 A. Mérete: ø23 mm. Beépítési mérete/nyílása: ø21 mm. Beépítési mélysége saruval: 24 mm. Saruk száma: 3. Válassza a minőségi termékeket és rendeljen webáruházunkból.

**Termékleírás**

1 áramkör - 2 állás

glimm

250 V~/6 A

piros

beépítés: 21 mm