**Marketing szöveg**

Az SWA 2060 2/1 CH autós erősítő 3 féle hangváltó móddal ellátott: mély, mélyközép + magas- és szélessávú hangszórókhoz, továbbá hangerő szabályozóval és basszuskiemelővel. Stabil öntvény burkolattal ellátott, hogy az autóban elhelyezve ne sérüljön a készülék. Szabályozható kombinált hangváltó.

Felhasználhatósága: 120 W (2 x 60 W) 2 x 4 Ohm, 180 W (2 x 90 W) 2 x 2 Ohm, 150 W 1 x 4 Ohm. Maximum 2/4 Ohm-ig terhelhető, a túlterhelést LED fény jelzi.

Az autós erősítő alacsony szintű RCA bemenettel és PWM MOSFET tápegységgel felszerelt.

Tegye hatásosabbá a hangzást autójában, garantáltan nem fogja megbánni.

**Termékleírás**

120 W (2 x 60 W) / 2 x 4 Ohm

180 W (2 x 90 W) / 2 x 2 Ohm

150 W / 1 x 4 Ohm

2/1 csatorna, hídba köthető

Szabályozható kombinált hangváltó

3 féle hangváltó mód: mély, mélyközép + magas és szélessávú hangszórókhoz

2/4 Ohm terhelhetőség

Hangerő-szabályozó

Hatékony basszus-kiemelő

Túlterhelést jelző LED

Alacsony szintű RCA bemenet

PWM MOSFET tápegység

Stabil, öntvény burkolat

246 x 267 x 61 mm / 1,8 kg