**Marketing szöveg**

A STANLEY Kültéri kábeldob masszív és robusztus kialakításának köszönhetően hosszú élettartamú lesz akár az építőiparban vagy otthoni alkalmazás során. Elsősorban szakembereknek ajánljuk, rendszeres használat mellett is. Beépített kábelvezetővel és kábel fékezővel ellátott. Masszív fém láb és fogantyú segíti a használatot. A 20 m-es vezeték feltűnő sárga színű a jó láthatóság érdekében. IP 44-es védelemmel ellátott.

A STANLEY prémium minőségű termékei kiváló anyagfelhasználással készültek, strapabíró és széles körű funkciókkal, a biztonságos használatot előtérbe helyezve.

Élettartam garancia!

**Termékleírás**

beépített kábelvezető / kábelfékező

a kábel simán letekerhető, majd rögzíthető

masszív fém láb, fogantyú

IP44-es védelem

kül- és beltéren egyaránt használható

20 m kábel, H07RN-F 3G1,5 mm 2

3680 W