**Marketing szöveg**

A STANLEY Kültéri fém kábeldob masszív és robusztus kialakításának köszönhetően hosszú élettartamú lesz akár az építőiparban vagy otthoni alkalmazás során. Elsősorban szakembereknek ajánljuk, rendszeres használat mellett is.

Beépített kábelvezetővel és kábel fékezővel ellátott. A kábeldob közepén az aljzatok nem fordulnak el. A gumi vezeték hossza 25 m. IP 44-es védelemmel ellátott.

A STANLEY prémium minőségű termékei kiváló anyagfelhasználással készültek, strapabíró és széles körű funkciókkal, a biztonságos használatot előtérbe helyezve.

Élettartam garancia!

**Termékleírás**

beépített kábelvezető / kábelfékező

a kábel simán letekerhető, majd rögzíthető

a kábeldob közepén az aljzatok nem fordulnak el

masszív fém dob, talp és fogantyú

IP44-es védelem

kül- és beltéren egyaránt használható

H07RN-F 3G2,5 mm 2 kábel

3000 W

25 m