**Termékleírás**

Ön is szeretné egyszerűen és hatékonyan szabályozni otthona hőmérsékletét?

A Honeywell Home T135C110AEU DT135 digitális szobatermosztát pontosan ezt kínálja!

Az eszköz egyszerű használatának köszönhetően gyorsan és kényelmesen állíthatja be a kívánt hőfokot. A komfort, a gazdaságos és a szabadságüzemmódok révén minden helyzetre talál ideális megoldást, legyen szó hűvösebb estékről vagy gazdaságos napközbeni hőmérséklet megtartásról.

A készülék hőmérsékleti tartománya 5 és 30 °C között állítható, melyet 1°C léptékben végezhet. Az arányos adaptív mód egyedülálló tulajdonságával, korábbi ciklusok alapján, meghatározza a következő ciklus hosszát. A szivattyúvédelem-funkció hosszabb élettartamot és biztonságosabb üzemelést eredményez.

A modern otthonok elvárásainak megfelelően telefonos vezérlőhöz és otthoni automatizáló rendszerhez is csatlakoztatható. Legyen szó hagyományos vagy kombi kazánokról, elektromos fűtésről vagy zónaszelepekkel történő használatról, ez a termosztát minden igényt kielégít.

Az elektromos terhelhetőséget illetően 5 A (240V~ esetén) rezisztív, és 2 A (240V~ esetén) kapacitív terhelés a maximum megengedett. A külső vezérlő bemenete 12V DC +/- 10%, 2,5 mA. 2 db 1,5 V-os (AA) elemmel működtethető, melyek nem képezik a csomagolás részét.

Fedezze fel a modern, digitális hőmérsékletszabályozás előnyeit!

egyszerű használat

komfort, gazdaságos és szabadság üzemmód

5 - 30 °C beállítható tartomány, 1 °C léptékekben

arányos adaptív mód - korábbi ciklusok alapján meghatározza a következő ciklus hosszát

kapcsolható szivattyúvédelem funkció

2 vezetékes telepítéshez

csatlakoztatható telefonos vezérlőhöz és otthoni automatizáló rendszerhez is

hagyományos és kombi kazánokhoz, elektromos fűtéshez és zónaszelepekkel történő használathoz

max. rezisztív terhelés: 5 A (240 V~ esetén)

max. kapacitív terhelés: 2 A (240 V~ esetén)

külső vezérlő bemenet: 12 V DC +/- 10%, 2,5 mA

tápellátás: 2 x 1,5 V (AA) elem, nem tartozék