**Termékleírás**

Szeretne maximális kontrollt otthona fűtése felett?

Akkor Önnek Honeywell Home RT140C110AEU T140 digitális szobatermosztát a megfelelő választás!

A termék kialakítása egyszerű használatot tesz lehetővé. A készülék 7 napos programozási, valamint napi 4 program rögzítési lehetőséget kínál. Az öntanuló algoritmusnak köszönhetően a készülék tanulja szokásait, így az optimális hőmérséklet mindig garantált.

A készülék hőmérsékleti tartománya 5 és 30 °C között állítható, melyet 1°C léptékben végezhet. Az arányos adaptív mód egyedülálló tulajdonságával, korábbi ciklusok alapján, meghatározza a következő ciklus hosszát. A szivattyúvédelem-funkció hosszabb élettartamot és biztonságosabb üzemelést eredményez.

Az RT140C110AEU 2 vagy 3 vezetékes telepítéshez is alkalmazható. Telefonos vezérlőhöz és otthoni automatizáló rendszerhez is csatlakoztatható.

Az elektromos terhelhetőséget illetően 5 A (240V~ esetén) rezisztív, és 2 A (240V~ esetén) kapacitív terhelést a maximum megengedett. Külső vezérlő bemenete 12 V DC +/- 10%, 2,5 mA. 2 db 1,5 V-os (AA) elemmel működtethető, melyek nem képezik a csomagolás részét.

Szerezze be még ma és élvezze az okos otthon kényelmét és takarékosságát! Kis beruházással hosszú távú kényelmet és hatékonyságot érhet el!

egyszerű használat

7 napos programozás, 4 program naponta, öntanuló algoritmus

5 - 30 °C beállítható tartomány, 1 °C léptékekben

arányos adaptív mód - korábbi ciklusok alapján meghatározza a következő ciklus hosszát

kapcsolható szivattyúvédelem funkció

2, vagy 3 vezetékes telepítéshez

csatlakoztatható telefonos vezérlőhöz és otthoni automatizáló rendszerhez is

hagyományos és kombi kazánokhoz, elektromos fűtéshez és zónaszelepekkel történő használathoz

max. rezisztív terhelés: 5 A (240 V~ esetén)

max. kapacitív terhelés: 2 A (240 V~ esetén)

külső vezérlő bemenet: 12 V DC +/- 10%, 2,5 mA

tápellátás: 2 x 1,5 V (AA) elem, nem tartozék