**Marketing szöveg**

A TH 1000 Távirányítható hálózati aljzat hasznos lehet minden háztartásban, mivel a hozzá csatlakoztatott készüléket távirányítóval könnyedén tudja vezérelni. Egyszerűen tanítható a TH 1011 vagy a TH 1013 szettek távirányítójához. Ha applikációval szeretné vezérelni, akkor vásárolja meg oldalunkról az NVS 3 RF cikkszámú SMART aljzatot. Hatótávolsága nyílt terepen 40 m.

A távirányítható hálózati aljzat maximum 1000 W-ig terhelhető.

A távirányító nem tartozéka a csomagnak.

**Termékleírás**

hatótávolság nyílt terepen: 40 m

rádiós összeköttetés: 433,92 MHz

száraz, beltéri körülmények között használható

az aljzat egyszerűen tanítható a TH 1011 vagy TH 1013 szettek távirányítójához

LED visszajelző

230 V~ / 50 Hz / max. 4,3 A / max. 1000 W

A készülék alkalmas az Európai Unió tagállamaiban való használatra.

Ez a termék a külön megvásárolható NVS 3 RF aljzattal együtt használva applikációval is vezérelhető.