**Marketing szöveg**

A TH 1013 Távirányítható hálózati aljzat szett hasznos lehet minden háztartásban, mivel a hozzá csatlakoztatott készüléket távirányítóval könnyedén tudja vezérelni. Hatótávolsága nyílt terepen 40 m. A távirányítható hálózati aljzat maximum 1000 W-ig terhelhető.

Az aljzat egyszerűen tanítható, valamint egy távirányító 4 csoport (A,B,C,D) aljzatainak vezérlésére képes. . A MASTER ON/OFF gombok minden aljzat egyidejű vezérlését biztosítja.

Ha applikációval szeretné vezérelni, akkor vásárolja meg oldalunkról az NVS 3 RF cikkszámú SMART aljzatot.

A csomag tartalmaz 3 db aljzatot, 1 db távirányítót és a hozzá tartozó CR2032 (3V) elemet.

**Termékleírás**

3 db távirányítható hálózati aljzat, távirányítóval

hatótávolság nyílt terepen: 40 m

rádiós összeköttetés: 433,92 MHz

száraz, beltéri körülmények között használható

egyszerűen tanítható aljzat

egy távirányító 4 csoport (A, B, C, D) aljzatainak vezérlésére képes

MASTER ON / OFF gombok minden aljzat egyidejű vezérléséhez

LED visszajelző

230 V~ / 50 Hz / max. 4,3 A / max. 1000 W

a távirányító tápellátása: 1xCR2032 (3 V) elem, tartozék

A készülék alkalmas az Európai Unió tagállamaiban való használatra.

Ez a termék a külön megvásárolható NVS 3 RF aljzattal együtt használva applikációval is vezérelhető.