**Termékleírás**

Olyan termosztátot keres, amely kényelmet és energiamegtakarítást biztosít Önnek, miközben otthonát okosabbá teszi? A Home THES25WWIFI okostermosztát tökéletes választás, ha egy olyan megoldásra vágyik, amely egyszerre hordozható és falra szerelhető, és könnyen vezérelhető Wi-Fi kapcsolaton keresztül.

Ez a termosztát modern funkcióival nemcsak kényelmes, de energiatakarékos megoldást is kínál. 2db 1,5 V-os AAA elemmel működik (nem tartozék), így bárhová magával viheti, de falra is szerelheti. A Wi-Fi kapcsolatnak köszönhetően egyszerűen vezérelhető az okostelefonjára telepített applikációval, így mindig kézben tarthatja otthona hőmérsékletének szabályozását.

A Home THES25WWIFI három különböző működési módot kínál: kézi, program szerinti és távollét. A négy programozható kapcsolási pont naponta lehetővé teszi, hogy pontosan beállítsa a kívánt hőmérsékletet az Ön életmódjához igazodva. Az ablaknyitás érzékelés funkcióval automatikusan leállítja a fűtést, ha érzékeli, hogy nyitva van az ablak, így elkerülhető a felesleges energiaveszteség. A fagyvédelmi funkció pedig megakadályozza, hogy a hőmérséklet túl alacsonyra csökkenjen, megóvva ezzel otthonát a fagykároktól.

A fali rádiófrekvenciás egység (230 V~ 50 Hz) biztosítja a termosztát és a fűtési rendszer közötti megbízható kapcsolatot. A termosztát és a rádiófrekvenciás egység közötti rádiókapcsolat egyszerű és stabil vezérlést tesz lehetővé.A Home THES25WWIFI okostermosztát kompakt méretekkel rendelkezik (13,5 x 8,7 x 2,3 cm), így könnyedén elhelyezhető bárhol otthonában.

Ne habozzon, válassza a Home THES25WWIFI okostermosztátot, hogy otthona mindig kényelmes és energiatakarékos legyen, miközben Ön irányítása alatt tarthatja a hőmérséklet szabályozását!

hordozható, falra szerelhető termosztát (2 x 1,5 V AAA, nem tartozék)

WiFi kapcsolat, applikációval vezérelhető

3 működési mód (kézi / program szerinti / távollét)

4 programozható kapcsolási pont/nap

ablaknyitás érzékelés és fagyvédelmi funkció

fali rádiófrekvenciás egység (230 V~ 50 Hz)

rádiókapcsolat a termosztát és rádiófrekvenciás egység között

méret: 13,5 x 8,7 x 2,3 cm